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В ФАУ "Главгосэкспертиза России" рассмотрено обращение. По результатам рассмотрения сообщается следующее.

Согласно пункту 14 Методики определения стоимости работ по инженерным изысканиям, утверждённой приказом Минстроя России от 09.01.2024 № 1/пр (далее - Методика 1/пр), показателями затрат на полевые работы, приведенными в Нормативных затратах на работы по инженерно-геологическим изысканиям, установленных приказом Минстроя России от 12.05.2025 № 281/пр (далее - НЗ), учтены затраты на эксплуатацию машин.

Таким образом, дополнительно не учитываются при определении стоимости работ:
- по проходке инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения с применением показателей затрат на полевые работы, приведенных в таблице 14 НЗ, затраты на эксплуатацию насосов буровых;
- по креплению инженерно-геологических скважин обсадными трубами с применением показателей затрат на полевые работы, приведенных в таблице 25 НЗ, затраты на эксплуатацию электростанций.

Затраты на эксплуатацию компрессорных станций при определении стоимости работ по проходке инженерно-геологических скважин колонковым способом бурения с применением показателей затрат на полевые работы, приведенных в таблице 14 НЗ, учитываются дополнительно в случаях, если технологией проходки предусмотрено бурение участков инженерно-геологических скважин пневмоударным породоразрушающим инструментом кольцевым или сплошным забоем и ее применение подтверждается результатами инженерных изысканий.

При этом цена на эксплуатацию одного часа компрессорных станций в соответствии с пунктами 87 и 166 Методики 1/пр определяется с применением сметных цен на эксплуатацию машин, размещенных в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве.

Работы по расчистке просек от леса и подлеска, планировке площадок вручную, устройству троп, временных деревянных настилов или дорог для обеспечения проезда буровых установок к точкам производства буровых работ не относятся к работам по инженерно-геологическим изысканиям, а, следовательно, не учитываются в смете на инженерно-геологические изыскания.
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